국립환경과학원고시 제2010-45호

유해화학물질 관리법 제11조․제13조 및 동법 시행규칙 제9조 규정에 따른 「신규화학물질 이외의 화학물질 유해성심사결과」(국립환경과학원고시 제2010-37호, 2010.10.6) 중 개정규정을 다음과 같이 고시합니다.

2010.  12.  7.

국립환경과학원장

신규화학물질 이외의 화학물질 유해성심사결과 중 개정규정

신규화학물질 이외의 화학물질 유해성심사결과 중 개정규정을 다음과 같이 고시한다.

2010-70란 다음에 2010-71란부터 2010-78란까지를 다음과 같이 각각 신설한다.

고유번호	화학물질의 명칭(CAS 번호)	유독물 또는 관찰물질 해당 여부	유해성 등
			유해성	그 밖에 안전관리에 필요한 사항
2010-71	Calcium sulfate, dihydrate (10101-41-4)	해당하지 않음	o 급성독성이 낮음 -경구(LD50) >2,000㎎/㎏ o 피부 자극성 및 과민성 물질이 아님 o 유전독성 우려가 낮음 -Ames, 소핵시험: 음성 o 무기물로 환경 중에 생분해되기 어려움 o 환경유해성이 낮음 -어류(LC50) >100㎎/L -물벼룩(EC50) >100㎎/L -조류(ErC50) >100㎎/L o 생식독성 우려가 낮음	없음
2010-72	Iron dichloride (7758-94-3)	해당하지 않음	o 급성독성이 비교적 높음 -경구(LD50) 300∼2,000㎎/㎏ -경피(LD50) >2,000㎎/㎏ o 눈에 심한 손상을 일으킴 o 유전독성 우려가 낮음 -Ames, 소핵시험: 음성 o 무기물로 환경 중에 생분해되기 어려움 o 환경유해성이 비교적 낮음 -어류(LC50) 46.6㎎/L -물벼룩(EC50) 19.0㎎/L -조류(ErC50) 6.9㎎/L *물벼룩, 조류는 일부 pH감소에 의한 영향 o 생식독성 우려가 낮음 ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 급성독성(경구) 구분 4, 심한 눈 손상 구분 1 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	삼켰을 경우 유해하고, 심한 눈 손상이 우려되므로 취급시 인체에 노출되지 않도록 주의
2010-73	Barium carbonate (513-77-9)	해당하지 않음	o 급성독성이 비교적 높음 -경구(LD50) 418㎎/㎏ o 무기물로 환경 중에 생분해되기 어려움 o 환경 유해성이 낮음(barium salt) -어류(LC50) >500㎎/L -물벼룩(EC50) 32㎎/L * 이하 Barium chloride dihydrate에 대한 자료 o 유전독성 우려가 낮음 -Ames, 염색체이상시험: 음성 o 생식독성 우려가 낮음 ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 급성독성(경구) 구분4 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	삼켰을 경우 유해하므로 취급시 인체에 노출되지 않도록 주의
2010-74	Disodium disulphite (7681-57-4)	해당하지 않음	o 급성독성이 비교적 높음 -경구(LD50) 1,540㎎/㎏ o 피부 자극성 및 과민성 물질은 아니나, 심한 눈 손상을 일으킴 o 유전독성 우려가 낮음 -Ames, 염색체이상, 소핵시험 : 음성 o 무기물로 환경 중에 생분해되기 어려움 o 환경유해성이 낮음 -어류(LC50) >100㎎/L -물벼룩(EC50) 88.76㎎/L -조류(ErC50) 48.1㎎/L o 생식독성 우려가 낮음 ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 급성독성(경구) 구분 4, 심한 눈 손상 구분 1 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	삼켰을 경우 유해하고, 심한 눈 손상이 우려되므로 취급시 인체에 노출되지 않도록 주의
2010-75	Benzoyl peroxide (94-36-0)	유독물에 해당됨 (고유번호 2010-1-613)	o 급성독성이 낮음 -경구(LD50) >5,000㎎/㎏ -흡입(LC50) >24.3㎎/L o 자극성(피부, 눈) 물질은 아니나 과민성(피부) 물질임 o 유전독성이 우려가 낮음 -Ames, 염색체이상, 소핵시험 : 음성 o 환경유해성이 매우 강함 -어류(LC50) 0.24㎎/L -물벼룩(EC50) 0.07㎎/L -조류(ErC50) 0.4㎎/L ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 피부 과민성 구분 1, 수생환경 유해성(급성) 구분 1 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	유해화학물질 관리법 제19조에 따른 “유독물 수입 신고” 규정 및 제20조에 따른 “유독물영업의 등록” 규정을 준수할 것
2010-76	4-methylbenzenesulfonyl chloride (98-59-9)	해당하지 않음	o 급성독성이 낮음 -경구(LD50) >5,000㎎/㎏ -경피(LD50, rat) >5,010㎎/㎏ o 피부 자극성 및 심한 눈 손상을 일으킴 o 유전독성이 우려됨 -Ames시험: 양성 -소핵시험 : 음성 o 수중에서 4-methylbenzenesulfonic acid로 빠르게 가수분해됨 o 환경유해성이 낮음 -어류(LC50) 55㎎/L -물벼룩(EC50) 70㎎/L -조류(ErC50) >100㎎/L o 생식독성 우려가 낮음 ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 피부 자극성 구분 2, 심한 눈 손상 구분 1 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	피부 자극성 및 심한 눈 손상이 우려되므로 취급시 인체에 노출되지 않도록 주의
2010-77	Acetanilide (103-84-4)	해당하지 않음	o 급성독성이 다소 높음 -경구(LD50) 1,959㎎/㎏ o 자극성(피부, 눈) 물질은 아님 o 유전독성 우려가 낮음 -Ames, 소핵시험: 음성 o 환경 중에서 쉽게 생분해됨 o 환경유해성이 낮음 -어류(LC50) >100㎎/L -물벼룩(EC50) >100㎎/L -조류(EbC50) 13.5㎎/L ※ 분류․표시사항 ․유해성 분류: 급성독성(경구) 구분 4 ․표시사항: 동 고시 [별표 1] 참조	삼켰을 경우 유해하므로 취급시 인체에 노출되지 않도록 주의
2010-78	1,1-Difluoroethane (HFC-152a) (75-37-6)	해당하지 않음	o 급성독성이 낮음 -흡입(ALC) 383,000ppm o 자극성(피부, 눈) 물질은 아님 o 유전독성 우려가 비교적 낮음 -Ames, 소핵시험: 음성 -염색체이상시험: 양성 o 대기중 수명 1.4년 -지구온난화지수 120 o 반복투여독성 및 생식독성 우려가 낮음	없음

비 고

1) * 국립환경과학원에서 국내 시험수행기관에 의뢰하여 생산한 GLP자료

2) 급성독성의 시험동물은 경구와 흡입은 랫드(rat), 경피는 래빗(rabbit) 기준임

3) 급성흡입독성 및 어류, 물벼룩, 조류독성시험의 노출시간은 각각 4시간 및 96시간, 48시간, 72시간 기준임

부    칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.